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Bestektekst Harol Knikarmscherm Type BX270
 
1. Algemeen :
1. Harol BX270: 
0. Knikarmscherm van het gesloten compacte-hoge cassette type.
0. Profielen uit geëxtrudeerd aluminium (kast, muurconsoles, armen , voorlijst)
0. Alle zichtbare profielen en onderdelen worden gepoederlakt in een RAL kleur naar keuze
0. Armen voorzien van geïntegreerd kabel(dubbel) en veersysteem 

1. Voorlijst : 
1. deze is voorzien van een groef waardoor het plaatsen van een volant mogelijk is . Volant verkrijgbaar in verschillende vormen en uit hetzelfde materiaal als het doek.

1. Kast:
2. wordt bevestigd via muurconsoles door middel van bouten, chemische ankers afhankelijk de drager , welke voldoende stevig moet zijn.

1. As : 
3. stalen verzinkte as voorzien van een groef en clip- on clip profiel waarin een doekpees geplaatst kan worden waardoor het doek vastgehouden kan worden.  

1. Doek : Acryl
4. Samenstelling : Acrylvezels in de massa gekleurd
4. Kleur : keuze uit Dickson Orchestra collectie (andere collecties optioneel)
4. Gewicht : ca. 300 gr/m²
4. Dikte : ca.0,5 mm

1. Bedieningmogelijkheden : 
5. Manueel door middel van een afneembare stangbediening. Oog wordt voorzien via een knikgewricht tussen de as en de zijkaak van de kast.
5. Electrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor (230V) : 3 meter kabel, Automatische naregeling, Schakelaar (in- of opbouw), Individuele bediening
5. Electrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor (230V) RTS of IO(sturing op afstandsbediening) : 3 meter kabel, Automatische naregeling, zender (muur, of handzender), Individuele bediening
5. Opmerking: De boven en  onder positie van de motor is reeds fabrieksmatig afgesteld

1. Sturing :  
6. Groepssturing voor bekabelde motoren: 
0. door middel van Relaiskast 
0. Windbeveiliging door middel van een Wind- (en of) zonautomaat : bij detectie van wind, knikarm automatisch sluiten, bij detectie bepaalde lux waarde, knikarm automatisch open schuiven.
0. Bekabeling voor voeding en bediening/sturing van de motoren niet inbegrepen.	
6. Groepssturing bij draadloze motoren: 
1. centrale bediening voor meerkanaalszender
1. Windbeveiliging door middel van een Wind- (en of) zonautomaat : detectie van wind, knikarm automatisch sluiten, bij detectie bepaalde lux waarde, knikarm open schuiven automatisch maar draadloze communicatie tussen zender en motor

1. Afmetingen:
7. Kast : 162 x 227 mm
7. Maximum breedte : 	uit 1 deel =  7000 mm - uit 2 delen(gekoppeld) = 12000 mm
1. Uitval : 1500 mm of 2000 mm of 2500 mm of 3000 mm of 3500 mm (de maximale uitval t.o.v. de breedte van het scherm : uitval + 500mm of 520 (bij scherm uit 2 delen), bv. Met een uitval van 3000 mm heb je minsten een knikarmscherm nodig met een breedte van 3500 mm)
1. Aantal muurconsoles : afhankelijk van breedte van het knikarmscherm, zie technische fiche.
1. Hellingshoek : van 10° tot 35° .Deze kan ter plaatse ingesteld worden door professioneel personeel. 
1. Aantal armen : 	 
3.  6000 mm : 1 deel   – 2 armen
3.   7000 mm : 1 deel   – 3 armen
3. 12000 mm : 2 delen – 4 armen

1. Bij schermen breder als 7000 mm kan het gekozen worden tussen een doekondersteuningsbeugel waardoor doek uit 1 deel is of een doekrol waardoor het doek uit 2 delen bestaat en onder de opening tussen de 2 doeken een doekrol mee loopt.
1. Gewicht : +/- 20 kg / m² .
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