                   
LEISTUNGSBESCHREIBUNG HAROL GELENKARMMARKISE TYP BX270
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1. Allgemein:
· Harol BX270: Gelenkarmmarkise des geschlossenen, hohen kompakten Kassettentyps.
· Profile aus stranggepresstem Aluminium (Kasten, Wandhalter, Arme, Fallstange)
· Alle sichtbaren Profile und Teile werden in einer RAL-Farbe nach Wahl pulverlackiert
· Arme mit integriertem Seil (doppelt) und Federsystem versehen 
· Fallstange: Diese ist mit einer Nut versehen, in der ein Volant angebracht werden kann. Volant in verschiedenen Formen und aus demselben Material wie das Tuch erhältlich.
· Kasten wird über Wandhalter mit Schrauben, Verbundankern, abhängig vom Träger, der ausreichend stabil sein muss, befestigt.
· Welle: verzinkte Stahlwelle, mit einer Nut und Clip-on-Clip-Profil versehen, in dem ein Tuchkeder angebracht werden kann, mit dem das Tuch gehalten werden kann.  
· Tuch: Acryl
· Material: Acrylfasern durchgefärbt
· Farbe: Auswahl aus Dickson Orchestra Kollektion (andere Kollektionen optional)
· Gewicht: ca. 300 g/m²
· Dicke: ca. 0,5 mm
· Bedienungsmöglichkeiten: 
· Manuell, mittels einer abnehmbaren Kurbelbedienung. Öse wird über ein Knickgelenk zwischen Welle und Seitenteil des Kastens vorgesehen.
· Elektrische Bedienung mit eingebautem Rohrmotor (230 V): 3 Meter Kabel, automatische Nachregelung, Schalter (Unter- oder Aufputz), individuelle Bedienung
· Elektrische Bedienung mit eingebautem Rohrmotor (230 V) (230 V) RTS oder IO (Steuerung auf Fernbedienung): 3 Meter Kabel, automatische Nachregelung, Sender (Wand- oder Handsender), individuelle Bedienung
 Anmerkung: Die obere und die untere Endposition des Motors werden im Werk eingestellt
· Steuerung:  
· Gruppensteuerung für verkabelte Motoren: 
· mittels Relaiskasten 
Windschutz mittels Wind- (und oder) Sonnenautomatik: bei Erkennung von Wind Gelenkarm automatisch schließen, bei Erkennung eines bestimmten Lux-Wertes Gelenkarm automatisch öffnen.
Verkabelung für Speisung und Bedienung/Steuerung der Motoren nicht inbegriffen. 
· Gruppensteuerung bei drahtlosen Motoren: Zentralsteuerung für Mehrkanalsender
Windschutz mittels Wind- (und oder) Sonnenautomatik: bei Erkennung von Wind Gelenkarm automatisch schließen, bei Erkennung eines bestimmten Lux-Wertes Gelenkarm automatisch öffnen, aber drahtlose Kommunikation zwischen Sender und Motor



· Abmessungen:
· Kasten: 162 x 227 mm
· Maximale Breite: 	aus 1 Teil		=	  7.000 mm
				aus 2 Teilen (gekoppelt) 	= 	12.000 mm
· Ausfall: 1500 mm oder 2000 mm oder 2500 mm oder 3000 mm oder 3500 mm (der maximale Ausfall gegenüber der Breite der Markise: Ausfall + 500 mm oder 520 (bei Markise aus 2 Teilen), z. B. benötigt man bei einem Ausfall von 3000 mm eine Gelenkarmmarkise mit einer Breite von mindestens 3500 mm)
· Anzahl Wandhalter: abhängig von der Breite der Gelenkarmmarkise, siehe technisches Datenblatt.
· Neigungswinkel: 10° bis 35°. Dieser kann vor Ort von Fachpersonal eingestellt werden. 
· Anzahl Arme: 	  6000 mm: 1 Teil   – 2 Arme
  7000 mm: 1 Teil   – 3 Arme
12000 mm: 2 Teile – 4 Arme
· Bei Markisen mit mehr als 7000 mm hat man die Wahl zwischen einem Tuchstützbügel, sodass das Tuch aus 1 Teil besteht oder einer Tuchwelle, sodass das Tuch aus 2 Teilen besteht und unter der Öffnung zwischen den 2 Tüchern eine Tuchwelle mitläuft. 
· Gewicht: +/- 20 kg/m².
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