BESTEKTEKST  : KNIKARMSCHERM HAROL LUX
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Automatisch gegenereerde beschrijving]Harol of gelijkwaardig                                                   
1. Algemeen 
- De Harol LUX is een cassette knikarmscherm van het drie-buizen type.
- De opbouw wordt gekenmerkt door een draagbuis waarop consoles, armen en oprolas worden bevestigd. 
- Een standaard onderplaat en een optionele achterplaat sluiten het scherm volledig af.
- Kleur van de aluminium onderdelen en profielen : RAL kleur naar keuze uit de officiële RAL-waaier.  

2. Windweerstandsklasse
Dit knikarmscherm is getest op gebruik tot max. windweerstandsklasse 2.
3. De profielen 
3.1. De draagbuis 
- Materiaal: vierkante gelaste stalen buis 40 x 40 mm, vervaardigd uit een 2 mm dikke Zendzimir verzinkte staal- band. 
- Kleur: RAL kleur naar keuze uit de officiële RAL-waaier.  
- Functie: dragend basisprofiel van het scherm waarop de overige onderdelen bevestigd worden. 

3.2.  De oprolas 
1. -  Materiaal: ronde gelaste buis vervaardigd uit een Zend- zimir verzinkte staalband. 
1. -  Functie: op- en afrollen van het doek. 
1. -  Voorzien van een gleuf voor bevestiging van het doek. 
1. -  Diameter: Ø85 x 1,25 mm. 

3.3. Het Clip On - Clip Off profiel 
- Materiaal: geëxtrudeerd PVC clipsprofiel.
- Functie: schroefloze bevestiging van het doek op de oprolas.
- Maakt een snelle en eenvoudige montage en demontage van het doek mogelijk. 

3.4. Het kapprofiel 
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poeder- coating. 
Functie: dekt het doek over de ganse breedte af, aan de bovenzijde. 
Aan de binnenzijde voorzien van een kunststof glijstrip, ter bescherming en een goede geleiding van het doek. 
Aan de achterzijde voorzien van een afdichtingsrubber (niet mogelijk indien achterplaat) 

3.5. De voorlijst 
1. -  Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poeder- coating. 
1. -  Functie: afsluiten van de voorzijde van het scherm. 
1. -  Voorzien van: 
aan de bovenzijde, twee gleuven voor de bevestiging van het doek en het doekje van de doekspleetafdekking. 
aan de onderzijde, een gleuf voor de bevestiging van een volant (optioneel). 
1. Wordt op de uiteinden afgewerkt met aluminium afdekkapjes: 
-  gecoat in dezelfde kleur als de voorlijst. 
-  Verbergt de armen volledig. 
-  Optioneel:  Variovolant 

3.6. De onderplaat 
1. Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating. 
1. Kleur: standaard in de gekozen gestelkleur (zie kleurenkaart). 
1. Functie: dekt de onderzijde van het scherm af over de ganse breedte. 
1. Wordt opgehangen aan de onderzijde van de vierkante draagbuis door middel van kunststof klembeugels. 

4. De knikarmen 
- Vormen de verbinding tussen kast en voorlijst.
- Leverbaar in de volgende uitvallen: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 en 4000mm.
- Tot een breedte van 6000mm plaatst men 2 armen, van 6001 mm tot 7000 mm plaatst men 3 armen. 
- De armprofielen:
- 	Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating. 
- De scharnieren:
- 	Materiaal: uit een gegoten aluminium legering.
- 	Scharnieren op glijlagers uit sinterbrons voorzien van een PTFE-glijlaag. 
1. De veren en de staalkabels:
Materiaal: uit vooraf verzinkt hoogwaardig staal.
De diameter van de kabels staat in verhouding tot de krachten die erop komen. 
1. De kracht van de beide veren wordt verdeeld over 2 staalkabels: 
- ontdubbeling van de krachten.
- opmerkelijke stijging van de levensduur. 

4.1. De bevestigingsconsoles 
- Om het scherm tegen de gewenste ondergrond te bevestigen zijn er een aantal speciale bevestigingsconsoles ter beschikking: 
- Muurconsoles: (standaard). 
1. Voor normale montage tegen een muur. 
1. Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating. 
1. Breedte: 100 mm en voorzien van drie bevestigingsgaten voor M12. 
1. Aan de voorzijde voorzien van een opening voor het inschuiven van de draagbuis. 
1. Dienen steeds zo dicht mogelijk langs de binnenzijde van de knikarmen geplaatst te worden. 
1. Het aantal meegeleverde muurconsoles steeds in functie van de schermbreedte. 
1. Bijkomende consoles leverbaar (optie). 
1. Bij labiele ondergrond wenselijk om bijkomende muurconsoles te monteren om het gewicht van het scherm te verdelen over meerdere punten. En of extra grote muurplaten te monteren om het gewicht van het scherm te verdelen over een groter oppervlakte
	Schermbreedte
	Aantal consoles

	2000 - 3500mm
	2

	3501 - 6000mm
	3

	6001 - 7000mm
	4











5. Maximale afmetingen en gewichten:
1.  Breedte:
- Maximum: 
1. - Minimum: 
1. - 6m in 1 deel met 2 armen.
- 7m in 1 deel met 3 armen.
- 12m in 2 delen met 4 armen.
- Afhankelijk van de gekozen uitval
- Schermen met 2 armen: B min = uitval + 570mm
- Schermen met 3 armen: B min = (uitval x 1,5) + 760 mm - Voor de gekoppelde schermen : zie punt 5. 
1. - Uitval: Maximum: 4,0m - Minimum: 1,5m 
1. Hellingshoek : van 10° tot 35° . 
1.  Het benaderende gewicht :
· met variovolant ± 30 kg per meter (breedte)
· zonder variovolant ± 27,5 kg per meter (breedte)

6. Bediening 
1. - Eén bedieningssysteem: - Elektrische bediening. 
1. - Elektrische bediening. - De standaard motor is de Sunea IO motor, zonder drukknoppen en bediend met een IO zender en 5m kabel.
1. - motor met automatische naregeling, scherm zal steeds volledig sluiten.
- enkelpolige opbouwschakelaar en stekker. 
1. - Voor groepsbedieningen en automatisering: zie de Harol domoticacatalogus. Opmerking: De boven en  onder positie van de motor is reeds fabrieksmatig afgesteld. 

7. Doeken 
1. - Acryl:
- Samenstelling: Acrylvezels in de massa gekleurd.
- Kleur: keuze uit Dickson Orchestra collectie (andere collecties optioneel)
- Gewicht: ± 290 - 300 gr/m2.
- Dikte: ± 0,5 mm.
- Confectie: 
1. - verticale banen van 1200 mm.
- zijzomen 50 mm.
- dubbele stepsteek met polyester garen. 
1. - Behandeld tegen rotting, zijn schimmelwerend en vuilafstotend. 

8. Optioneel 
1. variovolant in de voorlijst 
1. Led verlichting in de armen.
1. Directe en indirecte led verlichting in de kast.
1. Windbeveiliging door middel van een Wind- (en of) zonautomaat : detectie van wind, knikarm automatisch sluiten, bij detectie bepaalde lux waarde, knikarm open.
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