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BESTEKTEKST


VZ800-ZIP 
(veranda zonwering)  

Harol of gelijkwaardig
De VZ800-ZIP zonwering wordt gemonteerd op een veranda en is ontworpen om de zonnestraling in behoorlijke mate te beheersen.



Algemeen                                                                                                                                                                                      
· Het zonweringsdoek zit beschermd en opgerold in een kast die afgesloten wordt door de uitvalbuis als het scherm volledig ingetrokken is. De kast zit vast op de geleiders.
· Het doek wordt op zekere afstand van het verandadak gehouden door de positie van de geleiders en een kabel-veersysteem die het doek constant onder spanning houdt.
· Het systeem is zo ontworpen dat kleine liggingsafwijkingen zonder problemen opgevangen kunnen worden. Het geheel is samengebouwd uit niet-roestende materialen. 
· De VZ800-ZIP wordt boven op de veranda geplaatst vermits de meest efficiënte zonwering aan de buitenzijde voor het glas gemonteerd wordt. Ze kan dan via steunen op de verandaprofielen bevestigd worden. Hiervoor zijn er meerdere steunen beschikbaar.
· De VZ800-ZIP is voorzien van een rits-systeem dat er zorg voor draagt dat in elke hoogte positie van de uitvalbuis het doek netjes gespannen blijft en niet uit de geleiders kan komen. De doeken worden links en rechts steeds afgewerkt met een rits, die met zijn verdikking in een kunststof rits-profiel schuift. Dit wordt geplaatst in een deelbaar aluminium geleiderprofiel.
· De VZ800-ZIP bestaat uit:
· Een kast met makkelijk uitneembare oprolas met motorbediening.
· Een polyester doek met rits dat opgerold wordt in de kast.
· Deelbare geleiders voor het vlot bereiken van de rits-geleider.
· Een uitvalbuis met veer om het doek op spanning te houden.



Montagetypes                                                                                                                                                                                     
De VZ800-ZIP kan op één manier gemonteerd worden, namelijk op een dragende structuur van boven naar beneden.
· Buiten montage.
· De zonwering wordt langs buiten bekeken.
· Rits aan raamzijde.
· Alu-zijde van het doek wijst naar de zon, voor Soltis 86 & 92.
· Grijze folie zit aan de raamzijde (voor verduisteringsdoek)

Profielen                                                                                                                                                                                       
· De deelbare geleiders
· Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating
· Wanddikte: 1,5mm
· Kleur: keuze uit RAL kleurenwaaier
· Twee types:
Zijgeleiders: op de zijkanten geplaatst en aan één zijde voorzien van een geleidingsgleuf.
Afmeting 76,5 mm x 65 mm
Koppelgeleiders: in het midden geplaatst en langs beide zijden voorzien van een geleidingsgleuf.
Afmeting 133 mm x 65 mm
· De profielen zijn voorzien van een holle kamer waarin de steunpinnen van de consoles schuiven. 
· Alu eindkapjes in kleur van het gestel.
· De oprolas
· Materiaal: ronde gerolvormde buis vervaardigd uit verzinkt staal, waarin een gleuf voorzien is voor de bevestiging van het doek.
· 2 types mogelijk: Ø 85 x 1,25 mm en Ø 110 x 1,25 mm
· Functie: op- en afrollen van het doek.
· Ritsgeleidingsprofiel
· Materiaal: een uit PVC-geëxtrudeerd clipsprofiel
· Functie: Opname van het ritprofiel op het doek om zo het doek op spanning te houden met behulp van inox veertjes.
· De kast
· Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating
· Wanddikte: 2,5 mm
· Kleur: keuze uit RAL kleurenwaaier
· Bestaat uit drie delen:
Demonteerbaar afgeschuind bovenste deel of deksel.
Twee delen die samen het onderste deel vormen.
· Op het vast deel is een doekgeleidingsprofiel bevestigd dat het doek uit de kast geleidt.
· In het deksel is een borstel geschoven. 
· De uitvalbuis
· Materiaal: geëxtrudeerd aluminium voorzien van poedercoating
· Wanddikte: 
Basisdeel 4mm
Sluitprofiel 2,5mm
· Kleur: keuze uit RAL kleurenwaaier
· Functie:
Het basisdeel: is voorzien van een gleuf waaraan het doek kan bevestigd worden.
Een sluitprofiel: wordt op het basisdeel geclipst.
Loopt in de gleuven van de zijgeleiders via speciaal ontworpen loopwagens.
· Clip-on / Clip-off
· Materiaal: een uit PVC-geëxtrudeerd clipsprofiel
· Functie: Schroefloze bevestiging van het doek op de oprolas, hierdoor kan het doek langs voor i.p.v. zijdelings weggeschoven worden.
· Diameter van de te combineren doekpees: Ø3mm.
· Voordeel: snelle en éénvoudige vervanging van het doek.
Overige onderdelen                                                                                                                                                                                       
· De consoles
· Materiaal: onder hoge druk gegoten aluminium, voorzien van poedercoating.
· Kleur: kleur gestel
· Afmetingen: 245x175 mm.
· Er bestaan 2 types consoles: zijconsoles en koppelconsoles 
· De loopwagens
· Materiaal: Kunststof spuitgietwerk
· Kleur: zwart.
· Functie: 
Verbinding tussen de uitvalbuis en de geleiders, voorzien van twee loopwieltjes die ingrijpen in het loopvlak van de geleider.
Worden links en rechts opgeschroefd op het uiteinde van de uitvalbuis.
· Afdekkappen geleider
· Materiaal: onder hoge druk gegoten aluminium, voorzien van poedercoating.
· Kleur: kleur gestel
· Functie: 
Afdekken geleider
Omkeerwieltje koord
· Het spansysteem
· Materiaal: de loopwieltjes, asjes, enz. zijn uit roestvrije materialen vervaardigd.
· Functie: doek en uitvalbuis worden via een veer, loopwieltjes en een koord van Ø2,7mm constant onder spanning gehouden.
· Het doek bevindt zich daardoor, in ontrolde toestand, op een bepaalde afstand van het glasdak, zodat er een ventilatieruimte ontstaat tussen zonweringsdoek en glasdak (afvoer van opgestapelde warmte). 
· Koppeling
· Materiaal: Roestvrij materiaal
· Functie: Koppelen 2 doekdelen
· Instelbaar in 8 stappen 
Opgelet : het is mogelijk dat de uitvalbuizen niet volledig gelijk in- en uitlopen ten gevolge van een lichte speling op de koppeling. Tevens is het aanbevolen om bij gekoppelde zonweringen de motor steeds in het breedste deel te kiezen.


· Bevestiging van de geleiders
· Standaard aluminium steun, met poedercoating aangepast aan de kleur van het gestel. Deze steunen zijn opgebouwd uit twee delen. Het bovendeel wordt aan de onderzijde van de zij- en middengeleiders bevestigd. Het benedendeel, bestaat in twee uitvoeringen:
Steun A: Voor verandadakprofielen met bovenliggend glas en houten pergola en verandasystemen. Wordt geschroefd in het hout of in de gleuf bovenaan de profielen waarin de rubberen dichting wordt bevestigd. (montage A)
Steun B: Voor verandadakprofielen met onderliggend glas en wordt geschroefd in het verandadak- profiel met twee boutjes. (montage B)
Het boven- en benedendeel zijn ten opzichte van elkaar lateraal verschuifbaar. Hierdoor kunnen kleine liggings afwijkingen tussen geleiderprofiel en verandaprofiel opgevangen worden.
· Verhoogde aluminium steun, met poedercoating aangepast aan de kleur van het gestel. De afstand tussen geleider en de glasprofielen kan vergroot worden d.m.v. verhoogde steunen. Mogelijke lengten van de verhoogde steunen zijn 120 mm, 200 mm, 300 mm of 400 mm. De maximum toegestane afstand tussen twee bevestigingssteuntjes van een geleider is 1600 mm. Er bestaan 3 uitvoeringen van de verhoogde steun:
Verhoogde steun A
Verhoogde steun B
Verhoogde steun C
· Muurbevestiging
Voor bevestiging tegen een muur bestaan er 3 gestandaardiseerde L-profielen die in elke gewenste lengte te verkrijgen zijn. Steeds te gebruiken met vlakke steunen A. Beschikbaar in volgende maten:
· Type L1 = 50x30x3 mm
· Type L2 = 100x50x3 mm
· Type L3 = 130x50x5 mm
· Koppelen van 2 zijgeleiders
Voor het koppelen van 2 zijgeleiders kan men gebruik maken van de koppelonderdelen. Er bestaan 2 koppelonderdelen:
· Koppelingsplaatje
· Koppelingshoek
Motor                                                                                                                                                                                       
· Standaard:
· Aandrijving via buismotoren: 230 Volt (50Hz)
· Bedieningszijde naar keuze: uiterst links en/of rechts
· De standaard motor is de Sunea IO motor met witte motorkabel (VVF) met kabellengte van 5m. Dit is een motor zonder drukknoppen en bediend met een IO zender.
· Optioneel:
· Andere types motoren: Orea RTS – Orea WT
· Andere kabellengtes 10m
· Andere kabelkleur: zwart RRF
· Zonder IO muurzender


Technische mogelijkheden                                                                                                                                                                                       
· Minimale breedte per element:	1,5m
· Maximale breedte per element:	6m*
· Maximale uitval:			6m
· Maximale oppervlakte per doek:	25m²

(*) Vanaf een breedte van 5001 mm per doekdeel: enkel Soltis 86, Soltis 92 en Infinity doek mogelijk.
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Doek                                                                                                                                                                                       

	
	SOLTIS 86
	SOLTIS 92
	BLACK-OUT
B92
	VALORA
	INFINITY

	basismateriaal
	Polyester
	Polyester
	Polyester
	Polyester
	Acryl

	gewicht (g/m2)
	± 380
	± 420
	± 650
	± 275
	± 290

	dikte (mm)
	± 0,43
	± 0,45
	± 0,60
	± 0,47
	± 0,64

	brandklasse
	M1
	M1
	M2
	-
	-

	rolbreedte (mm)
	1770 / 2670
	1770 / 2670
	1700
	2600
	3200

	baanrichting
	Horizontaal
	Horizontaal
	Horizontaal
	Horizontaal
	Horizontaal

	openingsfactor
	14 %
	3 à 4 %
	0 %
	0%
	0%

	Gtot
	0,12 - 0,22
	0,05 - 0,15
	0,01 - 0,05
	0,02 - 0,19
	0,08 - 0,19




· Soltis 86 en Soltis 92
· Doorzichtig en lichtremmend weefsel.
· Geweven uit polyesterdraden onder grote spanning uitgerekt en gefixeerd met een plastisollaag.
· Tweezijdig gevernist -> uitstekende bescherming tegen UV-stralingen.
· Hoge scheursterkte zonder extra versterking.
· Duurzaam en vuilafstotend.
· Uitzonderlijke vormvastheid bij gebruik tussen -30°C en +70°C.
· Zonweringen met uitval -> 2670 mm worden voorzien van een horizontale lasnaad!
· Bij de twee-kleurige doeken komt de Alu-zijde steeds aan de buitenzijde of de tuinzijde
· Minimale hellingshoek 8°, indien er kans is op lichte regenval op het doek.

· Verduisteringsdoek B92
· Ondoorzichtig en verduisterend weefsel.
· Geweven uit polyesterdraden onder grote spanning uitgerekt en gefixeerd met een plastisollaag.
· Voorzien van een verduisterende PVC coating aan één zijde (raamzijde).
· Door wind kan uitvalbuis en doek een beetje opwaaien waardoor er géén 100% verduistering gegarandeerd kan worden.
· Zonweringen met uitval > 1700 mm worden voorzien van een horizontale lasnaad!
· Minimale hellingshoek 14°, indien er kans is op lichte regenval op het doek.
· Infinity
· 100 % Acryldoek
· In de massa geverfd acryldoek met aan de buitenkant een glad oppervlak waardoor vuil of vlekken niet kunnen binnendringen.
· Minimale hellingshoek 14° (lichte regenval)
· Zonweringen met uitval -> 3200mm worden voorzien van een horizontale lasnaad.

	Opgelet : bij de «Infinity» en de «Valora» doeken dient men absoluut de minimale helling te respecteren, zo niet blijft er water op het doek staan, treedt er zakvorming op, en wordt het doek definitief vervormd. Er kan dan geen garantie gegeven worden.
Bij gebruik bij regenval zal er een ongecontroleerde waterafvoer plaatsvinden via de zijdelingse loopwagens van de uitvalsbuis. Er is onderaan aan de geleiders geen wateropvang (goot) voorzien.



Verduistering                                                                                                                                                                                       
De VZ800-ZIP kan worden gebruikt om een ruimte te verduisteren, d.w.z. het afschermen van buitenlicht om projecties of presentaties te geven, maar niet van dien aard dat er foto’s kunnen worden ontwikkeld, m.a.w geen 100% verduistering.Om een goede verduistering te realiseren moet er rekening gehouden worden met volgende punten:
· Het is enkel mogelijk bij gebruik van een verduisteringsdoek.
· De ruimtes tussen de geleiders, de kast, de muur en het raamkozijn moeten zorgvuldig worden afgedicht (met bijvoorbeeld siliconen, strips of dergelijke).
· Door windwerking kan de uitvalbuis een beetje opwaaien, waardoor een lichtspleet kan ontstaan.
· Er moet rekening gehouden worden met een kleine opening tussen uitvalbuis en geleider.
· Optie A2426, het plaatsen van een extra hoekprofiel (30x20x2) voor de uitvalbuis tegen de muur, verkleint de kans op een lichtspleet nog meer. 

LED Verlichting - Optioneel                                                                                                                                                                                       
Aan de onderzijde aan de voorkant van de kast wordt het Alu-clipsprofieltje weggehaald. In de ontstane opening wordt een LED stip gekleefd, en dan afgedekt door een diffuser-profieltje.
· Benodigde voeding 230V AC- 23V DC.
· Elk kastdeel wordt voorzien van een LED-stip, een diffuser een elk zijn uitwendige voeding, die buiten de kast dient gemonteerd te worden. IO of RTS of met schakelaar (schakelaar niet meegeleverd).
· De LED-strip wordt steeds voorzien over gans de breedte van de zonwering. Op de uiteinden kan een stukje minder verlicht worden, afhankelijk van de kniplengte van de LED-strip.
· De LED strip werkt op 24V DC, 9,6 W/m.
· De verlichting is bedoeld als sfeerverlichting. Kleur van de LED is wit.
Bediening: 
1. Dimbare IO bediening:
· De dimbare verlichting is te bedienen met alle IO bedieningen.
2. RTS bediening:
· De verlichting is te bedienen met alle RTS bedieningen. 
3. Zonder bediening:
· Er is een voedingskabel voorzien die op een schakelaar kan aangesloten worden (schakelaar niet meegeleverd).
Doekondersteuning - Optioneel                                                                                                                                                                                       
Indien gewenst kan er een doekondersteuning voorzien worden om het doorzakken van het doek te verminderen. Dit doekondersteuningsprofiel bevindt zich steeds op een vaste positie, halverwege de zijgeleiders. De doekondersteuning kan enkel samen met de verhoogde steunen uitgeleverd worden.
LED verlichting in het profiel is mogelijk:
· Aan de onderzijde van het doekondersteuningsprofiel wordt het Alu-clipsprofieltje weggehaald. In de ontstane opening wordt een LED strip gekleefd, en dan afgedekt door een diffuser-profieltje.
· Benodigde voeding 230V AC- 24V DC.
· Elk kastdeel wordt voorzien van een LED-stip, een diffuser een elk zijn uitwendige voeding, die buiten de kast dient gemonteerd te worden. IO of RTS of met schakelaar (schakelaar of zender niet meegeleverd).
· De LED-strip wordt steeds voorzien over gans de breedte van de zonwering. Op de uiteinden kan een stukje minder verlicht worden, afhankelijk van de kniplengte van de LED-strip.
· De LED strip werkt op 24V DC, 9,6 W/m.
· De verlichting is bedoeld als sfeerverlichting.  Kleur van de LED is wit (3000K - 600 lm/m).
· Het profiel kan gericht worden onder een hoek van 20°
· Per veld kan één doekondersteuning voorzien worden.

Bediening: 
1. Dimbare IO bediening:
· De dimbare verlichting is te bedienen met alle IO bedieningen. 
2. RTS bediening:
· De verlichting is te bedienen met alle RTS bedieningen. 
3. Zonder bediening:
· Er is een voedingskabel voorzien die op een schakelaar kan aangesloten worden (schakelaar niet meegeleverd).
Windklasse                                                                                                                                                                                       
Deze voldoen aan een windklasse 3 – EN13561. De verandazonwering moet gesloten worden bij windsnelheden boven 80 km/h.

Kleur gestel                                                                                                                                                                                       
	Volgens RAL kleurenwaaier
Bevestigingsmaterialen                                                                                                                                                     
	Roestvrije bevestigingsmaterialen en toebehoren steeds inclusief.

Garantie                                                                                                                                                                                       
	5 jaar garantie bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud.

Verpakking                                                                                                                                                                                       
	Alle zonweringen worden volledig verpakt in stevige kartonnen dozen.
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