                   
BESTEKSOMSCHRIJVING – Coolscreen (7, 8, 8+, LED, SOLAR)
Harol of gelijkwaardig
[image: ]De zonnewering wordt gemonteerd voor of op het vensterraam. Het doek zit vast geklemd in de geleiders waardoor hij niet kan uitwaaien. 
Windklasse                                                                                                                                                                                       Deze voldoen aan een windsnelheid klasse 6 – EN13561. Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 400Pa bij een afmeting van 3 x 4m.
Kast                                                                                                                                                                                               De kast (vierkant of afgerond) bestaat uit geëxtrudeerd aluminium, voorzien van een poedercoating (kleur te kiezen door de architect) 
· Coolscreen 7 & 8 : De kastmaten kast zijn 90 x 95, 110 x 115, 135 x 140mm (i.f.v. de oprolmaat van het doek).
· Coolscreen 8+, LED & SOLAR  De kastmaten kast zijn 90 x 123, 110 x 143, 135 x 168mm (i.f.v. de oprolmaat van het doek).
De kast bestaat uit een voorplaat, een achterplaat en een bovenplaat. De achterplaat is voorzien van een gleuf waarin de montagebeugels kunnen worden voorzien. Het assembleren gebeurd met inox schroeven. De aluminium console heeft een geleiderpin en aanslag waar de geleider in past.
Doek
a) Serge 
Het is een doorzichtig en lichtremmend weefsel dat bestaat uit glasvezeldraden die vooraf omhuld zijn met kunststof op basis van PVC en gekleurd in de massa. Het weefsel is onvervormbaar, ongevoelig voor vocht en warmte, onbederfelijk en bestand tegen het licht. De verticale zijboorden van het weefsel worden versterkt door een hoogfrequent opgelaste ritssluiting (aan de niet-zichtzijde).  De onderzijde wordt versterkt door een omgelegde versterkingsband. De donkerste zijde wordt aan de buitenzijde of zichtzijde geplaatst. Bij hoogtes groter dan 2.500 mm wordt er een horizontale lasnaad voorzien.
· Gewicht per m²: ca. 525 gr/m² 
· Dikte: 0,84 mm
· Classificatie tegen brandbaarheid: M1
· Kleur: te bepalen door de leidinggevende architect




b) Soltis 86 / Soltis 92
Het zijn doorzichtige en lichtremmende weefsels, bestaande uit geweven polyesterdraden die onder grote spanning zijn uitgerekt en gefixeerd met een Plastisol-laag.  De weefsels zijn tweezijdig vernist, waardoor de doeken een uitstekende bescherming tegen UV-stralen hebben en waardoor ze vuilafstotend zijn.  De verticale zijboorden van het weefsel worden versterkt door een hoogfrequent opgelaste ritssluiting (aan de niet-zichtzijde).  De onderzijde wordt versterkt door een omgelegde versterkingsband.  Bij hoogtes groter dan 1.770 mm wordt er voor beide een horizontale lasnaad voorzien.
· Gewicht per m²: ca. 380-420 gr/m² - 
· Dikte: 0,43-0,45 mm
· Classificatie tegen brandbaarheid: M1/B1
· Kleur: te bepalen door de leidinggevende architect

c) Black-out B92 
Het is een ondoorzichtig en verduisterend weefsel, bestaande uit geweven polyesterdraden die onder grote spanning zijn uitgerekt en gefixeerd met een Plastisol-laag (Soltis).  Aan de vensterzijde van het doek zit een verduisterende PVC coating.  De verticale zijboorden van het weefsel worden versterkt door een hoogfrequent opgelaste ritssluiting (aan de Soltis-zijde).  De onderzijde wordt versterkt door een omgelegde versterkingsband. Bij hoogtes groter dan 1700 mm wordt er een horizontale lasnaad voorzien.
· Gewicht per m²: ca. 650 gr/m² 
· Dikte: 0,60 mm
· Classificatie tegen brandbaarheid: M2
· Kleur: te bepalen door de leidinggevende architect
· 

Bedieningssysteem
Manueel: Stangbediening: zelfremmend worm-wormwielmechanisme,  met overbrengingsverhouding 1:4, met ingebouwde eindbegrenzer (belet het verkeerd oprollen van het doek)
Elektrisch : De bediening bestaat uit een ingebouwde, asynchrone buismotor voor het bepalen van de boven en beneden positie.
Te voorzien:
· Motoren met elektronische afslag.
· Motoren met ingebouwde ontvanger (RTS)
· Sturing, per lokaal en centraal door windzon automaat
Ten laste van lot elektriciteit: bekabeling  voor de sturing en voeding van de zonweringen

Geleiders											     Deelbare clips geleider met blinde bevestiging uit geëxtrudeerd aluminium, voorzien van een poedercoating of natuurkleurig geanodiseerd. Aan de onderzijde is een eindstopje voorzien, als begrenzing voor de onderlat.
Uitwendige maten 35 x 38mm
In de geleider zit een kunststof strip met rubberen veertjes welke het doek vast klemt.
Onderlat en glijblokje										        De onderlat bestaat uit geëxtrudeerd aluminium, voorzien van een poedercoating (kleur te kiezen door de architect). Het gewicht van de onderlat (inclusief verzwaring) is 1,6 kg per meter.
Het doek wordt schroefloos bevestigd aan de onderlat. 

Oprolas												        De oprolas is vervaardigd uit gerold staal.
- Ze is voorzien van een doekgleuf voor de bevestiging van het doek d.m.v. een
  doekpees met diameter  4 of 6mm.
Elektrische bediening:  stalen as Ø 63 mm, Ø 85 mm of Ø 95mm.
Bij manuele bediening ook as Ø 63mm


Meervoudige screens 
Mogelijkheid om te werken met 1 kast voor 2 of 3 screens: 
· type 1: screens direct naast elkaar (DVC)
type 2: screens met een kleine tussenruimte (DVS):
Mogelijk met 1 of 2 bedieningen:
- maximale totale breedte per bediening:
- elektrische bediening koppelbaar tot 6 m.
	- bediening kan nooit geplaatst worden aan de  koppelingszijde van de oprolas; 
- bediening bij voorkeur te plaatsen aan de zijde van het grootste doek
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