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Texte du devis pour Store banne à bras articulés Harol Type BX270
 
1. Généralités :
· Harol BX270 : 
· Store banne à bras articulés à cassette fermée de type compact et haut.
· Profils en aluminium extrudé (caisson, consoles murales, bras, barre de charge).
· Tous les profils et éléments visibles sont laqués dans un coloris RAL au choix.
· Les bras sont dotés d’un (double) câble et d’un système à ressort intégrés. 

· Barre de charge : 
· Elle est dotée d'une rainure permettant de poser un lambrequin. Lambrequin disponible en plusieurs formes et dans le même matériau que la toile.

· Caisson :
· Il est fixé via des consoles murales au moyen de boulons ou d’ancrages chimiques selon le support, qui doit être suffisamment résistant.

· Axe : 
· L'axe en acier zingué est doté d'une rainure et d'un profil Clip-On dans lequel un jonc peut être placé pour fixer la toile.  

· Toile : Acrylique
· Composition : fibres acryliques teintées dans la masse
· Coloris : choix possible dans la collection Dickson Orchestra (autres collections en option)
· Poids : environ 300 g/m²
· Épaisseur : environ 0,5 mm

· Possibilités de commande : 
· Manuelle au moyen d’une commande à manivelle amovible. Un œillet est prévu via une articulation entre l’axe et la joue latérale du caisson.
· Commande électrique au moyen d’un moteur tubulaire intégré (230 V) : câble de 3 mètres, réglage automatique, interrupteur (intégré ou en surface), commande individuelle
· Commande électrique au moyen d’un moteur tubulaire intégré (230 V) RTS ou IO (commande par télécommande) : câble de 3 mètres, réglage automatique, émetteur (mural ou à main), commande individuelle
· Remarque : les positions supérieure et inférieure du moteur sont préréglées en usine.

· Commande :  
· Commande groupée pour moteurs câblés : 
· Au moyen d’une boîte à relais 
· Protection contre le vent au moyen d’un automatisme vent et/ou soleil : les bras articulés se ferment automatiquement en cas de détection de vent et s’ouvrent automatiquement en cas de détection d’une valeur en lux donnée.
· Câblage pour l’alimentation et la commande des moteurs non compris.	
· Commande groupée en cas de moteurs sans fil : 
· Commande centrale pour émetteur à plusieurs canaux
· Protection contre le vent au moyen d’un automatisme vent et/ou soleil : les bras articulés se ferment automatiquement en cas de détection de vent et s’ouvrent automatiquement en cas de détection d’une valeur en lux donnée. Communication sans fil entre l’émetteur et le moteur.

· Dimensions :
· Caisson : 162 x 227 mm
· Largeur maximale : 	en 1 pièce =  7 000 mm - en 2 pièces (accouplées) = 12 000 mm
· Projection : 1 500 mm, 2 000 mm, 2 500 mm, 3 000 mm ou 3 500 mm (projection maximale par rapport à la largeur du store : projection + 500 ou 520 mm (en cas de store en deux parties). Par exemple : avec une projection de 3 000 mm, vous avez besoin d’un store banne à bras articulés de 3 500 mm de large minimum.)
· Nombre de consoles murales : en fonction de la largeur du store banne à bras articulés, voir fiche technique.
· Angle d’inclinaison : de 10° à 35°. Cet angle peut être réglé sur place par du personnel compétent. 
· Nombre de bras : 	 
· 6 000 mm : 1 partie – 2 bras
· 7 000 mm : 1 partie – 3 bras
· 12 000 mm : 2 parties – 4 bras

· Pour des stores dont la largeur est supérieure à 7 000 mm, il est possible de choisir entre un étrier de support de toile, pour une toile en 1 partie, et un axe d'enroulement, pour une toile en 2 parties avec un axe d'enroulement qui passe sous l'ouverture entre les 2 toiles.
· Poids : +/- 20 kg/m²
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