DESCRIPTION DU DEVIS – Coolscreen (7, 8, 8+, LED, SOLAR)
Harol ou équivalent
[image: ]La protection solaire se monte devant ou sur le châssis de fenêtre. La toile est fixée dans les coulisses et ne peut donc pas être arrachée par le vent. 
Résistance au vent 
Le store satisfait à une résistance au vent de classe 6 – EN13561. Selon le CSTC, les résultats d’essais sont valables en cas de pression constante jusqu’à 400 Pa et avec des dimensions de 3 x 4 m.
Caisson 
Le caisson (carré ou arrondi) est en aluminium extrudé, avec un revêtement par poudre (choix du coloris par l’architecte). 
· Coolscreen 7 & 8 : Les dimensions du caisson sont de 90 x 95, 110 x 115, 135 x 140 mm (selon les dimensions d’enroulement de la toile).
· Coolscreen 8+, LED & SOLAR : Les dimensions du caisson sont de 90 x 123, 110 x 143, 135 x 168 mm (selon les dimensions d’enroulement de la toile).
Le caisson est composé d’une plaque avant, d’une plaque arrière et d’une plaque supérieure. La plaque arrière comporte une rainure dans laquelle les étriers de montage peuvent être insérés. L’assemblage est effectué avec des vis en acier inoxydable. La console en aluminium est dotée d’un embout et d’une butée où la coulisse peut être montée.
Toile
a) Serge 
C’est une toile qui limite le passage de la lumière, tout en gardant une visibilité vers l’extérieur. Elle est composée de fils en fibres de verre préalablement recouverts de PVC et colorés dans la masse. La toile est indéformable, insensible à l’humidité et à la chaleur, inaltérable et résistante à la lumière. Les bords verticaux de la toile sont renforcés par une fermeture à glissière soudée à haute fréquence (du côté non visible). Le bas est renforcé par une soudure inverse. Le côté le plus foncé se trouve à l’extérieur ou du côté visible. Une soudure horizontale est prévue pour les hauteurs supérieures à 2 500 mm.
· Poids : environ 525 g/m² 
· Épaisseur : 0,84 mm
· Classification contre l’inflammabilité : M1
· Couleur : à déterminer par l’architecte dirigeant




b) Soltis 86 / Soltis 92
Il s’agit de toiles qui limitent le passage de la lumière, tout en gardant une visibilité vers l’extérieur. Elles sont composées de fils de polyester étirés sous haute tension et enduites d’une couche de Plastisol. Les toiles sont vernies des deux côtés, ce qui leur offre une excellente protection contre les rayons UV et les empêche de retenir la saleté. Les bords verticaux de la toile sont renforcés par une fermeture à glissière soudée à haute fréquence (du côté non visible). Le bas est renforcé par une soudure inverse. Une soudure horizontale est prévue pour les deux pour les hauteurs supérieures à 1 770 mm.
· Poids : environ 380 - 420 g/m² 
· Épaisseur : 0,43 - 0,45 mm
· Classification contre l’inflammabilité : M1/B1
· Couleur : à déterminer par l’architecte dirigeant

c) Black-out B92 
Il s’agit d’un tissu opaque et occultant, composé de fils de polyester étirés sous haute tension et enduit d’une couche de Plastisol (Soltis). Un revêtement en PVC occultant est prévu du côté fenêtre de la toile. Les bords verticaux de la toile sont renforcés par une fermeture à glissière soudée à haute fréquence (du côté Soltis). Le bas est renforcé par une soudure inverse. Une soudure horizontale est prévue pour les hauteurs supérieures à 1700 mm.
· Poids : environ 650 g/m² 
· Épaisseur : 0,60 mm
· Classification contre l’inflammabilité : M2
· Couleur : à déterminer par l’architecte dirigeant

Système de commande
Manuel : commande à manivelle – mécanisme de transmission autobloquant à vis sans fin, avec démultiplication de 1:4, équipé d’une butée de fin de course (qui empêche le déroulement du store dans le mauvais sens)
Électrique : la commande est composée d’un moteur tubulaire asynchrone intégré qui permet de déterminer les positions supérieure et inférieure.
À prévoir :
· Moteurs avec arrêt électronique
· Moteurs avec récepteur intégré (RTS)
· Commande, par local et centrale par un automatisme vent-soleil
À la charge du lot électricité : câblage pour la commande et l’alimentation des protections solaires

Coulisses
Coulisse divisible avec attaches et fixation invisible en aluminium extrudé, laquée au four ou anodisée dans une teinte naturelle. La coulisse est dotée d’un embout, qui sert d’extrémité de la lame finale, au niveau de la partie inférieure.
Dimensions extérieures 35 x 38 mm
La coulisse intègre une bande en plastique avec de petits ressorts en caoutchouc pour la fixation de la toile.
Lame finale et embout 
La lame finale est en aluminium extrudé laqué au four (choix du coloris par l’architecte). Le poids de la lame finale (lestage compris) est de 1,6 kg par mètre.
La toile est fixée sans vis sur la lame finale. 

Axe d’enroulement
L’axe d’enroulement est fabriqué en acier enroulé.
- Il est pourvu d’une rainure pour fixation de la toile à l’aide d’un jonc de 4 ou 6 mm de diamètre.
Commande électrique : axe en acier de Ø 63 mm, Ø 85 mm ou Ø 95 mm
En cas de commande manuelle, axe de 63 mm de diamètre également


Stores multiples 
Possibilité d’associer deux ou trois stores dans un caisson : 
· Type 1 : les stores sont placés directement les uns à côté des autres (DVC)
Type 2 : les stores sont légèrement espacés (DVS) :
Possibilité de 1 ou 2 commandes :
- largeur totale maximale par commande :
- commande électrique pour couplage jusqu’à 6 m
- la commande ne peut jamais être placée du côté de l’accouplement de l’axe d’enroulement ; 
- il est recommandé de placer la commande du côté de la toile de plus grande taille
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